نظر سنجی بهترین فرش ماشینی:

اینکه بگوییم نظر سنجی بهترین فرش ماشینی چیست؟ و بسته به چه عوامل مختلفی می باشد؟

فاکتور اول) نوع کاربردی که شما از فرش انتظار دارید؟

فاکتور دوم) بهترین فرش ماشینی از نظر کیفیت فرش ماشینی

فاکتور سوم) بهترین فرش ماشینی از نظر طرح و نقشه

باید گفت که صرفا بهترین فرش ماشینی صرفا گران ترین فرش ماشینی نمی باشد.

فاکتور اول) نوع کاربرد شما از فرش

اول مشخص کنید که چه کاربردی از فرش ماشینی را مد نظر دارید.

برای هر قسمتی از منزل و یا محل کار یک نوع فرشی را باید انتخاب کرد.

* بعنوان مثال برای فرش جهیزیه عروس بسراغ فرش های شانه بالا می رویم: مثلا فرش1200 شانه و فرش 1500 شانه
* برای فرش اتاق خواب : بسراغ فرش های مدرن و فرش فانتزی بروید مانند: فرش شنل , فرش شگی
* برای فرش اتاق کودک از فرش مخصوص اتاق کودک استفاده کنید که در طرح و نقش فانتزی و کودک باشند.
* برای فرش محل کار نیز از فرش های مدرن استفاده می کنیم.
* برای مساجد و تکیه ها و حسینیه ها از فرش مخصوص مسجد و سجاده فرش استفاده کنید.

مثلا برای فرش اتاق کودک ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه مناسب نیست

 با اینکه فرش 1500 شانه گران ترین فرش ماشینی می باشد ، اما مناسب برای اتاق خواب و فرش کودک نیست.

فاکتور دوم) کیفیت فرش ماشینی

همانطور که ذکر کردیم ، کیفیت فرش ماشینی بسته به عوامل مختلفی می باشد.

از بهترین کیفیت فرش داریم تا پست ترین کیفیت فرش

لذا کیفیت فرش ماشینی را باید بتوانید که تشخیص دهید.

عوامل مهم تری که بر کیفیت فرش تاثیر بیشتری دارند به شرح زیر است:

* نخ فرش ماشینی
* شانه
* تراکم فرش ماشینی
* پالت رنگ بندی فرش ماشینید
* دستگاه بافنده فرش

نخ فرش:

نخ های بکار رفته در فرش ماشینی الیاف تماما مصنوعی هستند ، لذا کیفیت آنها مسلما مانند کیفیت نخ های طبیعی نخواهد بود.

اما کیفیت الیاف مصنوعی نیز متفاوت می باشد و بهترین کیفیت نخ مصنوعی می توان به الیاف اکرولیک صد در صد هیت ست شده اشاره کرد.

طی فرآیند هیت ست شدن ، هم از قطر نخ کاسته می شود بر مقاومت نخ و کسشانی آن افزوده می شود و بافتی ابریشم گونه به خود میگیرد.

همچنین طی فرآیند هیت ست شدن ، پرز پذیری الیاف اکرولیک یا اکریلیک از بین می رود.

یکی از مزیت های الیاف اکرولیک نسبت به سایر الیاف در این است که:

مواد نفتی و پلاستیکی اصلا در بافت آن وجود ندارد و الیاف آن شبیه به کراتین و مو می باشد.

لذا در بافت فرش ماشینی با نخ اکرولیک باید بوی پلاستیک و مواد نفتی به مشام بخورد.

تشخیص بهترین نخ فرش:

برای تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده چند راه وجود دارد از جمله:

فرش را بو کنید: فرش نباید بوی پلاستیک و مواد نفتی بدهد.

فرش را لمس کنید: حس زبری و چسبندگی در بافت فرش نباید حس شود.

فرش را آتش بزنید: الیاف نخ اکرولیک در مواجه با آتش پودر می شوند و خاکستر می شوند و نباید خاکستر بجا مانده سفت شود.

شانه فرش ماشینی:

شانه فرش گره های عرضی فرش می باشد که با زیاد تر شدن این گره ها بافت ریز تری از فرش خواهیم داشت.

همچنین با افزایش شانه فرش ماشینی ، یک فرش دستباف گونه تری را خواهیم داشت.

با افزایش شانه در فرش ماشینی ، نقشه واضح تری از فرش را شاهد خواهیم بود.

شانه ی فرش ماشینی از 500 تا 1500 وجود دارد که بسته به سلیقه و نوع کاربرد و بودجه شما انتخاب می شود.

تراکم فرش ماشینی:

تراکم فرش گره های طولی در بافت فرش می باشد که با زیاد تر شدن این گره ها نخ خاب فشرده تر و مستحکم تر کنار هم قرار میگیرد.

با افزایش شانه تراکم نیز افزایش می یابد ، نمی شود که شانه فرش بالا باشد ولی تراکم زیاد نشود.

در واقع زیاد شدن شانه و تراکم در پی هم انجام میگیرد.

با افزایش تراکم و فشرده شدن نخ خاب از ارتفاع نخ خاب کم شده و فرش نازک تری را خواهید داشت.

پس فکر نکید که اگر تراکم فرش بالا برود و فرش نازک باشد، فرش شما نامرغوب و کیفیت پایین است.

طیف تراکم فرش بین 800 تا 4500 می باشد.

نحوه تشخیص بهترین شانه و تراکم فرش:

فرش 700 شانه با تراکم 2500 :

در فرش ماشینی با شانه 700 یعنی 700 گره در صد سانت از عرض فرش وجود دارد و

در تراکم 2500 یعنی 2500 در صد سانت از طول فرش وجود دارد.

لذا برای حساب کردن شانه کافیست ده سانت از عرض فرش را جدا کنید ، در این ده سانت باید 70 گره داشته باشید.

لذا برای حساب کردن تراکم کافیست ده سانت از طول فرش را جدا کنید ، در این ده سانت باید 250 گره داشته باشید.

پالت رنگ بندی فرش :

پالت رنگ بندی فرش نخ های رنگی بکار رفته در فرش ماشینی است.

طیف نخ های رنگی فرش بین 4 تا 10 رنگ است.

مسلما فرش 10 رنگ بسیار زیباتر از فرش 6 رنگ خواهد بود.

پالت رنگ بندی فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش می باشد.

دستگاه بافنده فرش ماشینی:

دستگاه بافنده فرش ماشینی تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری وباطنی فرش می باشد.

دستگاه بافنده فرش ماشینی اگر کیفیت خوبی داشته باشد شانه و تراکم فرش را دقیقا اجرا می کند.

همچنین پود بیشتری به فرش تزریق می کند و در نتیجه فرش مستحکم تری را خواهیم داشت.

فاکتور سوم) بهترین فرش ماشینی از نظر طرح و نقشه

طرح و نقشه فرش ماشینی تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی نیست.

ولی اینکه یک نقشه خوب از فرش را طراحی کنیم و همچنین پالت رنگ بندی خوبی روی فرش پیاده سازی کنیم مهم می باشد.

بعنوان مثال اگر روی فرش افشان یک رنگ جیغ مثل صورتی بکار ببریم اصلا جالب نیست.

یکسری از طرح های فرش ماشینی نیز هستند که دیگر توقف تولید می خورند و بعنوان فرش های ته انباری هستند.

شرکت های فرش برای صفر کردن موجودی انبار خود مجبور هستند این فرش ها را درقالب فرش استوک به فروش برسانند.

لذا فرش استوک یک فرش دست دوم محسوب نمی شود ، یک فرش نو با نقشه قدیمی می باشد که توقف تولید خورده است.

کلمات کلیدی:

فرش ماشینی , قیمت فرش ماشینی , فرش ماشینی ارزان قیمت , حراج فرش ماشینی , بهترین فرش ماشینی , گران ترین فرش ماشینی , قیمت فرش ماشینی دیجی کالا , شهر فرش , آقای فرش